**电巡逻车技术参数与配置**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e0fc26c7741a5add25a13dfcc4c1b6c | | | 792b9296404a0ac72b1afb11487d259 | | |
|  | **项目内容** | **电动巡逻车(无级变速)** | | | |
| **技术参数** | 外型尺寸：长×宽×高 | 3900×1650×2000mm | | 额定载人 | 8人 |
| 最高车速（满载） | 35km/h | | 最小转弯半径 | 8m |
| 最大爬坡度（满载） | 35% | | 制动距离 | ≤5m |
| 续航里程（空车） | ≤80-100km | | 轴距 | 2880mm |
| 最小离地间隙 | 200mm | | 轮距 | 1450mm |
| 整车整备质量 | 900kg | | 额定载重 | 900kg |
| **电器系统** | 蓄电池 | 大容量干电池9块72伏150安铅酸免维护干电池 | | | |
| 充电机 | 内置防水车载式智能化充电机 | | | |
| 控制器 | 72V-英博尔全智能电控 | | | |
| 电机 | 4千瓦德普达交流无刷电机 | | | |
| **动**  **力**  **操**  **控** | 动力传动系统 | 无极变速系统 | | | |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机，加装智能电子方向盘助力，灵敏，安全性高 | | | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂 | | | |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 | | | |
| 制动系统 | 液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | | | |
| 轮胎 | 真空子午轮胎 | | | |
| **外**  **观** | 油漆 | 汽车金属漆 | | | |
| 车架 | 钢制车架 | | | |
| 车门 | 金属材质 | | | |
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 | | | |
| 前挡玻璃 | 钢化玻璃 | | | |
| **内**  **饰** | 座椅 | 高级仿真皮革座椅 | | | |
| 仪表 | 仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号） | | | |
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 多功能收音机 | | | |
| 后背装备仓 | 定制，用于放置各种警用器材 | | | |
| 方向盘 | 36CM方向盘 | | | |
|  | 警灯：车载红蓝长排警灯，七种报警音和实现对外喊话 | | | | |
| **注** | 1.包含吸顶式空调  2.定制Logo | | | | |