电梯采购需求

1. 现场情况：现有电梯需要投标单位拆除回收，电梯门套及厅门不换，其他均需更换。
2. 报价单要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌 | 型号 | 单台价格 | | | | 合计 | | 设备单价 | 安装费 | 旧梯拆除费 | 旧梯处置收入 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 备注：交货日期、发票税率、附件技术规格。 |

1. 电梯参数需求

1、电梯数量: 1台

2、载重量(Kg): 1050或1000

3、速度(m/min): 105(1.75m/s或2m/s)

4、层/站/门: 25/25/25

5、服务楼层: 1.2,3\*\*25

6、基站: 1FL

7、驱动方式: 微机控制交流变频调压调速

8、电源: 动力电源:三相五线制，交流380伏50赫兹照明电源:单相交流220伏50赫兹

9、井道尺寸(宽x深) ：需现场查看，联系人：肖15070944073，现场图片见附件

10：轿厢内尺寸(mm): 以实际测量为准

11、轿厢天花型号: 厂家标配

12、轿顶高度： 实际为准

13、轿厢前壁: 发纹不锈钢

14、轿厢侧壁: 发纹不锈钢

15、轿厢后壁: 发纹不锈钢

16、轿厢门: 发纹不锈钢

17、轿厢地面: PVC 地板胶

18、空调: 需要配置空调

19、开门方式: 中分

20、开门尺寸(mm): 实际为准

21、轿厢操纵箱: 一体化操纵箱

22、轿厢位置指示器: 操纵箱上显示

23、门套:不换

24、层(厅)门:不换

25、厅外召唤指层器: 厂家标配

26、基本功能:以下为参考基本功能

1、全集选控制运行功能:2、超载保护功能:3、超载报警功能:4、超速电气保护功能:5、超速机械保护功能:6、安全触板保护功能:7、门过载保护功能:8、开关门时间超常保护功能:9、开门异常自动选层:10、电动机过热保护功能:11、电动机空转保护功能:12、泊梯功能(泊梯层:IFL);13、对讲机通讯功能:14、警铃报警功能:15、故障低速自救运行:16、停车非门区报警功能:17、位置异常自动校正:18、停电应急照明功能:19、轿顶检修操作功能:20、轿内检修操作功能:21、机房内检修操作功能:22、无呼自返基站功能:23、满载直驶运行功能:24、无效内指令自动消除:25、反向内指令自动消除:26、微动平层:27、开门时间自动调整:28、开门时间自动控制:29、运行次数显示功能:30、轿内照明自动控制:31、轿内通风自动控制:32、故障自动检测功能:33、故障自动存储功能:34、待机定期自检功能:35、层高自测定功能:36、消防迫降功能:37、起动补偿功能:38、底坑对讲机通讯功能:39、门停止运行功能:40、五方通话:41、轿门锁:42轿内误指令取消功能:

现场图1









