|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件 （货物明细单） 南门自习室课桌椅采购清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备** | **性能参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价（万元）** | **建议品牌** | **备注** |
| 1 | 椅子 | 采用椭圆管一次性压弯成型，稳定性好，不易折断或压弯，  后背采用黑色优质PVC塑料背板，坐面为黑色弹力布，结实耐用不易脱落，透气性好，根据人身工程学所设计，坐感舒适，经久耐用 | 把 | 1834 |  |  | 定制 |  |
| 2 | 桌子 | 1. 尺寸： L1800mm×W900mm×H750mm,2人课桌。   桌面板厚25MM，钢管厚度1.5MM（实际）,桌面下方管主梁50MM\*50MM。钢木结构，采用E1级环保板板材，采用实木颗粒板，板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm | 张 | 917 |  |  |  |
| 3 | 置物架 | 1. 宽1.2M\*高1.6M\*深度0.4M/组。 2. 数量以实际测量为主 3. 柜体基材，全部采用18厘E1级实木颗粒板，颜色任选，能提供生产厂家板材检测报告，甲醛释放量E1≤0.124标准，基材无空心，硬度心，不易变形。2：配件 优质加厚五金配件。3：工艺要求，采用电子数控锯，柜体板材不爆边，封边采用全自动带精修跟踪导角，抛光功能，确保工艺精良，封边条采用1.5cm同色配套。4：保证柜子结实牢固星，柜体与墙体之间收口条，美观。 | 平方 |  |  |  |  | f26b57314c0b09f54c9c63bbc81f13d |
| 3 | 总计： |  |  |  |  |  |  |  |