采购安装污水处理系统的要求

现医院因由旧房改造而成，所以未设置污水处理系统，医院结合实际运行要求，现特申请采购安装一套污水处理系统，纳入校医院年度资产预算，具体要求及参数如下：

1、设备具备采用符合宜采用二级处理 ＋消毒工艺或深度处理 ＋消毒工艺，执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理 ＋消毒工艺。

2、设备后期维护保养简便、出现故障保证24H内能完成处理。

3、设备符合国家相关标准，污水处理符合以下要求：

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》 GB／T18921－2002 、《城镇污水厂污染物排放标准》 GB18918－2002

《污水综合排放标准》 GB8978－1996

《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005

1. 设备安装完备调试后，出具水质检测报告。
2. 出水量：2T/天
3. 需出具报价设计方案，付图片，如有需要勘察现场，请联系15959285794。
4. 质保：壹年