|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4G智能无线电表采购清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **材料/名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 单相智能电表（4G） |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 2 | 三相智能电表（4G） |  |  | 个 | 605 |  |  |  |
| 3 | **合计（含** 税） |  |  |  |  |  |  | **增值税专用发票** |

关于4G智能无线电表的技术要求

1. 单相电表尺寸在160\*110\*60以内，三相电表尺寸在220\*150\*75以内；
2. 电表4G免费流量8年以上，电表4G天线内置；
3. 电表功能：能远程选择性手动（自动抄表每天不少于2次）、自动抄电流、电压、总用电量；能设置用电功率，到达设置功率自动跳闸；有用电量报表，日报表、月报表；
4. 智能电表云管理系统免费无限期用使，电表管理系统要有电脑版和手机端两种；
5. 智能电表支持预交费功能，也可设置为后付费型式，可用微信、支付宝等常用网络支付功能；
6. 智能电表管理系统，可自由设置电费单价。
7. 智能电表管理系统，可设置多个定时开关电表。